UBS-2008G 標案規範

* 通過台灣BSMI安規驗證
* IEEE 802.3 10BaseT
* IEEE 802.3u 100BaseTX
* IEEE 802.3ae 1000BaseT
* IEEE 802.3x Flow Control
* 8個10/100/1000M 乙太網路接口
* Backbone 16G
* 可支援4k MAC地址學習
* VLAN Group: 7
* 記憶體暫存能力 512K bits
* 内建Loop 迴圈預防功能
* port 2~7僅能對 port 1通訊